**Elektromed RS232 Communication Packages**

1.TX Data Pack

BaudRate : 300

*2F 3F 21 0D 0A*

1.RX Data Pack

*2F 45 4C 4D 34 3C 31 3E 4D 41 45 43 30 31 38 31 30 35 42 48 32 0D 0A*

2.TX Data Pack

BaudRate: 4800

*06 30 34 30 0D 0A*

2.RX Data Pack

*02 30 2E 30 2E 30 28 37 35 30 33 36 39 37 37 29 0D 0A 30 2E 39 2E 31 28 30 39 3A 35 31 3A 31 32 29 0D 0A 30 2E 39 2E 32 28 31 33 2D 30 39 2D 30 32 29 0D 0A 30 2E 39 2E 35 28 31 29 0D 0A 31 2E 38 2E 30 28 30 30 30 32 32 2E 33 30 39 2A 6B 57 68 29 0D 0A 31 2E 38 2E 31 28 30 30 30 31 34 2E 33 32 34 2A 6B 57 68 29 0D 0A 31 2E 38 2E 32 28 30 30 30 30 36 2E 30 37 36 2A 6B 57 68 29 0D 0A 31 2E 38 2E 33 28 30 30 30 30 31 2E 39 30 39 2A 6B 57 68 29 0D 0A 31 2E 38*