**Elektromed RS232 Communication Packages**

HEX CHARACTER

**1.TX Data Pack**

BaudRate : 300 Parity:Even Stop Bit: 1 Data bit:7

2f 3f 21 0d 0a /?!..

\*\* 1. RX bittikten max 2sn sonra 2.TX gönderilmelidir.

**2.TX Data Pack**

BaudRate : 300 Parity:Even Stop Bit: 1 Data bit:7

06 30 34 30 0d 0a .040..