#include <16F84.h>

#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT

#use delay(clock=4000000)

#use rs232(baud=9600, xmit=PIN\_A1, rcv=PIN\_A2)

#byte port\_b = 6 //portb nin ramdeki yeri

main() {

int data;

set\_tris\_b( 0x00 ); //portb çıkış

printf("calisiyor…nr");

while (TRUE)

{

data = getch();

port\_b = data; //gönderilen sayıyı portb de göster

delay\_ms(1000);

}//sürekli tekrarla

}