#include <pic.h>

#include "delay.c"

int i=0;

void main(void)

{

TRISB=0x00;

PORTB=0x00;

ADCON1=0x07;

TRISC6=1;

TRISC7=1;

BRGH=1;

SPBRG=25;

SYNC=0;

TXEN=1;

RCIE=0;

CREN=1;

SPEN=1;

while(1)

if(RCIF)

{

TXREG=RCREG;

RCIF=0;

}