|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIS code** | **Digit Number** | **Description** | **Meaning** | **Total Byte** |
|  | | **Active energy registers:** |  |  |
| **1.8.0** | 5(int).3(f) | Positive active energy (A+) total [kWh] | Total Energy | 3+2 |
| **1.8.1** | 5(int).3(f) | Positive active energy (A+) in tariff T1 [kWh] | Day (06.00 – 17.00) | 3+2 |
| **1.8.2** | 5(int).3(f) | Positive active energy (A+) in tariff T2 [kWh] | Evening (17.00-22.00) | 3+2 |
| **1.8.3** | 5(int).3(f) | Positive active energy (A+) in tariff T3 [kWh] | Night (22.00 – 06.00) | 3+2 |
| **1.8.4** | 5(int).3(f) | Positive active energy (A+) in tariff T4 [kWh] | Backup | 3+2 |
| **1.6.0** | 3(int).3(f) | Positive active maximum demand (A+) total [kW] | Pozitif Aktif maksimum talep | 2+2 |
| **96.6.1** | 00-00 | Batary Status | Batarya Durumu | 1+1 |
| **1.6.0** | 00-00-00 | Terminal kapağının ilk açılma tarihi |  |  |
| **0.9.1** | 00-00-00 | Current time (hh - mm - ss) | Zaman |  |
| **0.9.2** | 13-09-02 | Date (YY – MM - DD) | Tarih |  |
| **0.9.5** |  | Date and Time (YYMMDDhhmmss) |  |  |
| **0.8.0** | 15\*min | Demand period [min] | Talep süresi |  |

OBİS Code Definations;